**Lijst met vernieuwingen versie 1.3.1**

* Nieuwe brontabbladen
* Verwijzingen vanuit iedere locatie naar 1 vd 2 bronnen obv vloeroppervlakte
* Verwijdering oude bron
* Nieuw verborgen blanco locatie tabblad tbv uitbreiding op later punt. Zodat niet eerst gegevens verwijderd hoeven worden bij nieuwe locatie toevoegen.
* Logboek van locaties waar gasverbruik onder nul gaat als gevolg van update. (als geen starttablad meer aanwezig was wordt een nieuw tabblad start aangemaakt)
* Nieuw kengetal per locatie: “totaal energieverbruik per m2”, optelling van energie uit elektriciteit en gas. Vergelijkbaar met kengetal op rij 95 van tabblad Cijfers.
* Totaal energieverbruik in 2050 toegevoegd in het locatiemenu bovenaan.

**Lijst met reparaties versie 1.3.1**

* Locaties: Het CO2 Reductieprecentage (kengetal onderaan) van -100% wordt niet langer op 0% gezet. Ook aangepast in grafiek 4. 100% reductie is nu dus zichtbaar als -100%.
* Locaties: COP warmtepompboiler gewijzigd van 3 naar 3,5
* Locaties: COP hybride warmtepomp gewijzigd van 4 naar 3,5
* Locaties: COP WKO gewijzigd van 5 naar 4
* Locaties: verwijzing naar ref.jaar gefixt
* Locaties: certificatiejaar MTZ gedeblokkeerd
* Locaties: afstootjaar 2047 toegevoegd
* Nieuwbouw: diverse cellen gedeblokkeerd
* Broken links zijn op alle tabbladen gefixt
* Versie 1.3.1 is overal toegevoegd